PDDUA	
REGIME VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DAS UEUs 	ANEXO 7.1	

ÁREA DE OCUPAÇÃO	
CÓDIGO	
USOS		
ALTURAS		
TAXA DE OCUPAÇÃO	
			MÁXIMA (m)	DIVISA(m)	BASE(m)		

INTENSIVA	
 01	
Predominantemente Residencial	
9,00	
9,00	
-	
66,6%	
	 03	Eixo Estruturador 	12,50	12,50	-	75%	
	    05 (1)	Predom. Residencial / Mistas	18,00	12,50	4,00	75%	
	 07	Predominantemente Produtiva	18,00	18,00	-	75%	
	    09 (2)	Predom. Residencial/ Mistas/Corredor de Centralidade	42,00	12,50 e 18,00 (2)	4,00 e 9,00 (2)	75% e 90% (2)	
	    11 (2)	Predom. Residencial / Mistas	52,00	12,50 e 18,00 (2)	4,00 e 9,00 (2) 	75% e 90% (2) 	
	 
13	Corredor de Centralidade e Urb.	52,00	18,00 	6,00 e 9,00 (2)	75% e 90% (2)	
	 15	Predom. Resid./mistas/cor. Centr.	33,00	12,50 e 18,00 (2)	4,00 e 9,00 (2)	75% e 90% (2)	
	17	Corredor de Centralidade - Mistas	27,00	12,50 e 18,00 (2)	4,00 e 9,00 (2)	75% e 90% (2)	
	19(3)	Mista 2 (Centro Histórico) 	 
(3)	
 (3)	9,00	75% e 90% (2)	

 INTENSIVA /
RAREFEITA	
 21	Área de Proteção do Ambiente Natural 
Área de Desenvolvimento Diversificado
Área de Produção Primária 	
9,00	
9,00	
-	
20%	
	 23	Corredor Agro-Industrial	9,00	9,00	-	50%	
	
 25	
Especial	
Regime urbanístico próprio .	
(1) Os imóveis com frente para os eixos constantes no Anexo 7.2 terão taxa de ocupação de 90% na base e 75% no corpo.
(2) 	Os imóveis com frente para os eixos constantes no Anexo 7.2 e na Área Central terão altura na divisa de 18,00 m, base de 9 m e taxa de ocupação de 90% na base e 75% no corpo.
(3) Altura máxima permitida para construções no alinhamento, é de um pavimento para cada dois metros de largura do logradouro no qual faz frente, até no máximo de dez pavimentos. Para alturas superiores às permitidas no alinhamento, os prédios deverão manter recuos de frente, a partir do último pavimento não recuado, equivalente a dois metros por pavimento adicionado, contados sempre a partir do pavimento anterior.