PDDUA	
ÍNDICES DE APROVEITAMENTO 	ANEXO 6	
ÁREA DE OCUPAÇÃO	CÓDIGO	ÍNDICES DE APROVEITAMENTO
(IA)	IA máximo por terreno
(índice de aprov. + solo criado)	      Quota Ideal 	
		ZONA	IA	 (IA+SC) 	(QI)	
INTENSIVA	01  (1)	Predominantemente Residencial, Mistas	1,0	1,0 + estoque de ajuste de projeto	75m² (4)	
	03  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva	1,3	1,3 + estoque de ajuste de projeto	75m² (4)	
	05  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva	1,3	2,0	75m² (4)	
	07  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva	1,3	3,0	75m² (4)	
	09  (1)	Corredor de Centralidade e de Urbanidade	1,3	3,0	75m² (4)	
	11  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva 	1,6	3,0	75m² (4)	
	13  (1)	Corredor de Centralidade e de Urbanidade	1,6	3,0	75m² (4)	
	15  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva  	1,9	3,0	75m² (4)	
	17  (1)	Corredor de Centralidade e de Urbanidade	1,9	3,0	75m² (4)	
	19  (1)	Predom. Residencial, Centro Histórico, Corredor de Urbanidade e de Centralidade	2,4	2,4 + estoque de ajuste de projeto	75m² (4)	
	21  (1)	Mista Especial	0,65	2,0		
	23  (1)	Área Especial de Interesse Institucional	(2)regime urbanístico próprio a critério do SMGP		
	25  (1)	Área Especial	(2) regime urbanístico próprio 		
RAREFEITA	  31	Área de Produção Primária	0,1	-	20.000,00 m²	
	  33	Área de Proteção do Ambiente Natural 	0,1	-	5.000,00 m²	
	  35	Área de Desenvolvimento  Diversificado	0,2 (3)	-	2.000,00 m²	
	  37	Corredor Agro-industrial	0,5	-	-	
	  39	Área  Especial 	regime urbanístico próprio 	-	
INT / RAR	  41	Área Especial	regime urbanístico próprio definido por Lei Específica	-	
(1)    Todos os empreendimentos poderão utilizar solo criado constituído de áreas construídas não adensáveis, nos termos dos artigos 107 e 110
(2)    Nenhuma zona ou UEU terá índice de aproveitamento privado maior que 2,5.
         Nenhum projeto poderá usar índices de aproveitamento finais maiores que 3.
(3)    Na Área de Ocupação Rarefeita com Potencial de Intensiva, para os empreendimentos habitacionais  sociais, quando integrados à Política Municipal de 
         Habitação, o índice de aproveitamento será o de código 01, desde que aprovados pelo SMGP mediante Projetos Especiais.
(4)    Observado o disposto no artigo 109

 PDDUA	
ÍNDICES DE APROVEITAMENTO 	ANEXO 6(NR) 	
ÁREA DE OCUPAÇÃO	CÓDIGO	ÍNDICES DE APROVEITAMENTO
(IA)	IA máximo por terreno
(índice de aprov. + índice alienável adens.)	    Quota Ideal 	
		ZONA	IA	 (IA + IAA) 	(QI)	
INTENSIVA	01  (1)	Predominantemente Residencial, Mistas	1,0	    1,0 + índice de  ajuste  (5)	75m² (4)	
	03  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva	1,3	     1,3 + índice de  ajuste (5)	75m² (4)	
	05  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva	1,3	   2,0 + índice de ajuste	75m² (4)	
	07  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva	1,3	   3,0 + índice de ajuste	75m² (4)	
	09  (1)	Corredor de Centralidade e de Urbanidade	1,3	   3,0 + índice de ajuste	75m² (4)	
	11  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva 	1,6	   3,0 + índice de ajuste	75m² (4)	
	13  (1)	Corredor de Centralidade e de Urbanidade	1,6	   3,0 + índice de ajuste	75m² (4)	
	15  (1)	Predom. Residencial, Mistas, Predom. Produtiva  	1,9	   3,0 + índice de ajuste	75m² (4)	
	17  (1)	Corredor de Centralidade e de Urbanidade	1,9	    3,0 + índice  de ajuste	75m² (4)	
	19  (1)	Predom. Residencial, Centro Histórico, Corredor de Urbanidade e de Centralidade	2,4	    2,4 + índice de ajuste (5) 	75m² (4)	
	21  (1)	Mista Especial	0,65	  2,0 + índice de ajuste		
	23  (1)	Área Especial de Interesse Institucional	(2)regime urbanístico próprio a critério do SMGP		
	25  (1)	Área Especial	(2) regime urbanístico próprio 		
RAREFEITA	    31	Área de Produção Primária	0,1	-	20.000,00 m²	
	    33	Área de Proteção do Ambiente Natural 	0,1	-	5.000,00 m²	
	    35	Área de Desenvolvimento  Diversificado	0,2 (3)	-	2.000,00 m²	
	    37	Corredor Agro-industrial	0,5	-	-	
	    39	Área  Especial 	regime urbanístico próprio 	-	
INT / RAR	    41	Área Especial	regime urbanístico próprio definido por Lei Específica	-	
(1)    Todos os empreendimentos poderão utilizar solo criado constituído de áreas construídas não adensáveis, nos termos dos artigos 107 e 110.
(2)    Nenhuma zona ou UEU terá índice de aproveitamento privado maior que 2,5.
         Nenhum projeto poderá usar índices de aproveitamento finais (IA+IAA) maiores que 3 + índice de ajuste.
(3)    Na Área de Ocupação Rarefeita com Potencial de Intensiva, para os empreendimentos habitacionais  sociais, quando integrados à Política Municipal de 
         Habitação, o índice de aproveitamento será o de código 01, desde que aprovados pelo SMGP mediante Projetos Especiais.
(4)    Observado o disposto no artigo 109.
(5)     Não possui estoque de índices alienáveis adensáveis (IAA)